
A.安裝


1.先執行 install\_DCbox\_T.exe (以系統管理員身份執行)



2.桌面會產生 DCBOX\_T 的快捷


B.操作(執行桌面DCBOX\_T快捷)

1.先設定主機 COM PORT , 建立連線 COM (選擇正確,指示燈由紅轉綠)




(電腦端設定必須與DCbox儀表端設定相同)

2.如果要做數據〝記錄〞,勾選建立記錄檔(預設檔案路徑 C:\DCbox\ ,可修改路徑)



3.預設顯示條件:800X600(另提供1024X768)

4.儀表參數設定





4-1.先選擇勾選儀表1~6

4-2.選擇儀表ID ,小數點,型號


4-3資訊輸入,填入說明儀表資訊(如溫度表……等)



4-4 完成4-1~3 設定,啟動/顯示



如果勾選 建立記錄檔



記錄檔範例

